#include "skeleton.dtsi"

/ {
	compatible = "nvidia,tegra20";
	interrupt-parent = <&intc>;

	host1x {
		compatible = "nvidia,tegra20-host1x", "simple-bus";
		reg = <0x50000000 0x00024000>;
		interrupts = <0 65 0x04   /* mpcore syncpt */
			      0 67 0x04>; /* mpcore general */
		status = "disabled";

		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		ranges = <0x54000000 0x54000000 0x04000000>;

		/* video-encoding/decoding */
		mpe {
			reg = <0x54040000 0x00040000>;
			interrupts = <0 68 0x04>;
			status = "disabled";
		};

		/* video input */
		vi {
			reg = <0x54080000 0x00040000>;
			interrupts = <0 69 0x04>;
			status = "disabled";
		};

		/* EPP */
		epp {
			reg = <0x540c0000 0x00040000>;
			interrupts = <0 70 0x04>;
			status = "disabled";
		};

		/* ISP */
		isp {
			reg = <0x54100000 0x00040000>;
			interrupts = <0 71 0x04>;
			status = "disabled";
		};

		/* 2D engine */
		gr2d {
			reg = <0x54140000 0x00040000>;
			interrupts = <0 72 0x04>;
			status = "disabled";
		};

		/* 3D engine */
		gr3d {
			reg = <0x54180000 0x00040000>;
			status = "disabled";
		};

		/* display controllers */
		dc@54200000 {
			compatible = "nvidia,tegra20-dc";
			reg = <0x54200000 0x00040000>;
			interrupts = <0 73 0x04>;
			status = "disabled";

			rgb {
				status = "disabled";
			};
		};

		dc@54240000 {
			compatible = "nvidia,tegra20-dc";
			reg = <0x54240000 0x00040000>;
			interrupts = <0 74 0x04>;
			status = "disabled";

			rgb {
				status = "disabled";
			};
		};

		/* outputs */
		hdmi {
			compatible = "nvidia,tegra20-hdmi";
			reg = <0x54280000 0x00040000>;
			interrupts = <0 75 0x04>;
			status = "disabled";
		};

		tvo {
			compatible = "nvidia,tegra20-tvo";
			reg = <0x542c0000 0x00040000>;
			interrupts = <0 76 0x04>;
			status = "disabled";
		};

		dsi {
			compatible = "nvidia,tegra20-dsi";
			reg = <0x54300000 0x00040000>;
			status = "disabled";
		};
	};

	intc: interrupt-controller@50041000 {
		compatible = "nvidia,tegra20-gic";
		interrupt-controller;
		#interrupt-cells = <1>;
		reg = < 0x50041000 0x1000 >,
		      < 0x50040100 0x0100 >;
	};

	tegra_car: clock@60006000 {
		compatible = "nvidia,tegra20-car";
		reg = <0x60006000 0x1000>;
		#clock-cells = <1>;
	};

	apbdma: dma {
		compatible = "nvidia,tegra20-apbdma";
		reg = <0x6000a000 0x1200>;
		interrupts = <0 104 0x04
			      0 105 0x04
			      0 106 0x04
			      0 107 0x04
			      0 108 0x04
			      0 109 0x04
			      0 110 0x04
			      0 111 0x04
			      0 112 0x04
			      0 113 0x04
			      0 114 0x04
			      0 115 0x04
			      0 116 0x04
			      0 117 0x04
			      0 118 0x04
			      0 119 0x04>;
	};

	gpio: gpio@6000d000 {
		compatible = "nvidia,tegra20-gpio";
		reg = < 0x6000d000 0x1000 >;
		interrupts = < 64 65 66 67 87 119 121 >;
		#gpio-cells = <2>;
		gpio-controller;
	};

	pinmux: pinmux@70000000 {
		compatible = "nvidia,tegra20-pinmux";
		reg = < 0x70000014 0x10    /* Tri-state registers */
			0x70000080 0x20    /* Mux registers */
			0x700000a0 0x14    /* Pull-up/down registers */
			0x70000868 0xa8 >; /* Pad control registers */
	};

	das@70000c00 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "nvidia,tegra20-das";
		reg = <0x70000c00 0x80>;
	};

	i2s@70002800 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "nvidia,tegra20-i2s";
		reg = <0x70002800 0x200>;
		interrupts = < 45 >;
		dma-channel = < 2 >;
	};

	i2s@70002a00 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "nvidia,tegra20-i2s";
		reg = <0x70002a00 0x200>;
		interrupts = < 35 >;
		dma-channel = < 1 >;
	};

	serial@70006000 {
		compatible = "nvidia,tegra20-uart";
		reg = <0x70006000 0x40>;
		reg-shift = <2>;
		interrupts = < 68 >;
	};

	serial@70006040 {
		compatible = "nvidia,tegra20-uart";
		reg = <0x70006040 0x40>;
		reg-shift = <2>;
		interrupts = < 69 >;
	};

	serial@70006200 {
		compatible = "nvidia,tegra20-uart";
		reg = <0x70006200 0x100>;
		reg-shift = <2>;
		interrupts = < 78 >;
	};

	serial@70006300 {
		compatible = "nvidia,tegra20-uart";
		reg = <0x70006300 0x100>;
		reg-shift = <2>;
		interrupts = < 122 >;
	};

	serial@70006400 {
		compatible = "nvidia,tegra20-uart";
		reg = <0x70006400 0x100>;
		reg-shift = <2>;
		interrupts = < 123 >;
	};

	nand: nand-controller@70008000 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "nvidia,tegra20-nand";
		reg = <0x70008000 0x100>;
	};

	pwm: pwm@7000a000 {
		compatible = "nvidia,tegra20-pwm";
		reg = <0x7000a000 0x100>;
		#pwm-cells = <2>;
	};

	i2c@7000c000 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "nvidia,tegra20-i2c";
		reg = <0x7000C000 0x100>;
		interrupts = < 70 >;
		/* PERIPH_ID_I2C1, PLL_P_OUT3 */
		clocks = <&tegra_car 12>, <&tegra_car 124>;
	};

	spi@7000c380 {
		compatible = "nvidia,tegra20-sflash";
		reg = <0x7000c380 0x80>;
		interrupts = <0 39 0x04>;
		nvidia,dma-request-selector = <&apbdma 11>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		status = "disabled";
		/* PERIPH_ID_SPI1, PLLP_OUT0 */
		clocks = <&tegra_car 43>;
	};

	i2c@7000c400 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "nvidia,tegra20-i2c";
		reg = <0x7000C400 0x100>;
		interrupts = < 116 >;
		/* PERIPH_ID_I2C2, PLL_P_OUT3 */
		clocks = <&tegra_car 54>, <&tegra_car 124>;
	};

	i2c@7000c500 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "nvidia,tegra20-i2c";
		reg = <0x7000C500 0x100>;
		interrupts = < 124 >;
		/* PERIPH_ID_I2C3, PLL_P_OUT3 */
		clocks = <&tegra_car 67>, <&tegra_car 124>;
	};

	i2c@7000d000 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "nvidia,tegra20-i2c-dvc";
		reg = <0x7000D000 0x200>;
		interrupts = < 85 >;
		/* PERIPH_ID_DVC_I2C, PLL_P_OUT3 */
		clocks = <&tegra_car 47>, <&tegra_car 124>;
	};

	kbc@7000e200 {
		compatible = "nvidia,tegra20-kbc";
		reg = <0x7000e200 0x0078>;
	};

	emc@7000f400 {
		#address-cells = < 1 >;
		#size-cells = < 0 >;
		compatible = "nvidia,tegra20-emc";
		reg = <0x7000f400 0x200>;
	};

	usb@c5000000 {
		compatible = "nvidia,tegra20-ehci", "usb-ehci";
		reg = <0xc5000000 0x4000>;
		interrupts = < 52 >;
		phy_type = "utmi";
		clocks = <&tegra_car 22>;	/* PERIPH_ID_USBD */
		nvidia,has-legacy-mode;
	};

	usb@c5004000 {
		compatible = "nvidia,tegra20-ehci", "usb-ehci";
		reg = <0xc5004000 0x4000>;
		interrupts = < 53 >;
		phy_type = "ulpi";
		clocks = <&tegra_car 58>;	/* PERIPH_ID_USB2 */
	};

	usb@c5008000 {
		compatible = "nvidia,tegra20-ehci", "usb-ehci";
		reg = <0xc5008000 0x4000>;
		interrupts = < 129 >;
		phy_type = "utmi";
		clocks = <&tegra_car 59>;	/* PERIPH_ID_USB3 */
	};

	sdhci@c8000000 {
		compatible = "nvidia,tegra20-sdhci";
		reg = <0xc8000000 0x200>;
		interrupts = <0 14 0x04>;
		clocks = <&tegra_car 14>;
		status = "disabled";
	};

	sdhci@c8000200 {
		compatible = "nvidia,tegra20-sdhci";
		reg = <0xc8000200 0x200>;
		interrupts = <0 15 0x04>;
		clocks = <&tegra_car 9>;
		status = "disabled";
	};

	sdhci@c8000400 {
		compatible = "nvidia,tegra20-sdhci";
		reg = <0xc8000400 0x200>;
		interrupts = <0 19 0x04>;
		clocks = <&tegra_car 69>;
		status = "disabled";
	};

	sdhci@c8000600 {
		compatible = "nvidia,tegra20-sdhci";
		reg = <0xc8000600 0x200>;
		interrupts = <0 31 0x04>;
		clocks = <&tegra_car 15>;
		status = "disabled";
	};
};
