/dts-v1/;

/include/ "coreboot.dtsi"

/ {
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;
	model = "Google Link";
	compatible = "google,link", "intel,celeron-ivybridge";

	config {
	       silent_console = <0>;
	};

	gpio: gpio {};

	serial {
		reg = <0x3f8 8>;
		clock-frequency = <115200>;
	};

	chosen { };
	memory { device_type = "memory"; reg = <0 0>; };

	spi {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "intel,ich9";
		spi-flash@0 {
			reg = <0>;
			compatible = "winbond,w25q64", "spi-flash";
			memory-map = <0xff800000 0x00800000>;
		};
	};
};
