2011年8月19日     13:25


ワイヤレスユニット中継器の概要。

（用途・目的）
・子機と親機との距離が長い場合、電波が十分に届かない場合に、中継器を介在して、
子機からの信号を親機へ転送してくれる。


（転送方法）
子機が発信した信号を中継器が受信し、中継器が子機に対してACKを戻す（子機は送信終了）そして、中継器
が親機に対して子機から受信したパケットを送信する。このときの送信時の再送信動作などは子機と
同様の送信手順で行う。


（子機と親機の周波数）
中継器を使用する場合は必ず子機、親機はそれぞれ別の周波数を使用すること。中継器にはRX用周波数と
TX用周波数の2つの周波数を設定する必要がある。


（中継器が受信する子機の信号）
”MEL”という認識データを持っている端末からの信号に反応して、送信を返す。







2011年6月28日     14:38

Total Power法によるACP測定で2.7V時の時の-40dBmを超えてくる時がある。













2011年6月7日     9:25

完結送信時に、3秒間送信休止させるようにVer0x92で修正したが、うまくいっていない。












2011年6月6日     9:08


現在センサー2入力側で親機-子機間で通信が相互通信で完了した後に、すぐにS2入力に入れてしまうと、送信休止時間の
3秒を無視してデータ電波を送信してしまう問題が発生している。





2011年6月1日     9:33


センサーモジュールの問題(Ver 0x91現在)

RS-232C接続の時、次のコマンドが正常に動作しない。

wr env 00 000012 00で書き込んで、次にrd env 00で書き込み内容を確認しよう
とすると
次のような、データを出力する。
r   d       e   n   v       0   0   0   5   0   3       0   0  _cr
即ち　リードされてくるデータが違っている。







