


0x3ff = 1.1V


1.1/1024= 0.001ぐらいなので、

1デジットあたり0.001Vとして考えると、


今回出て来た0x32eという値は

0x32e = 804(10)なので、


804*0.001=0.804Vとなる。


ちなみに、CC1101のデータシート　ページ18の


4.7 Analog Temperature Sensor


によると、

Output voltage at 0°Cの時、0.747V
Output voltage at +40°Cの時、0.847V
Output voltage at +80°Cの時、0.945V

とのこと。


1℃ごとに2.47mV上がるとのこと。
