1     :        PD3(PCINT19/OC2B/INT1)
2     :        PD4(PCINT20/XCK/T0)
3     :        VCC
4     :        GND
5     :        PB6(PCINT6/XTAL1/TOSC1)
6     :        PB7(PCINT7/XTAL2/TOSC2)
7     :        PD5(PCINT21/OC0B/T1)
8     :         PB0(PCINT0/CLKO/ICP1)
9     :         PB1(PCINT1/OC1A)
10    :         PB3(PCINT3/MOSI/OC2A)
11    :         PD5(PCINT21/OC0B/T1)
12    :         PD6(PCINT22/OC0AAIN0)
13    :         PD7(PCINT23/AIN1)
14    :         PB2(PCINT2/SS/OC1B)
15    :       PB5(SCK/PCINT5)
16    :       AVCC
17    :       AREF
18    :       GND
19    :       PC0(ADC0/PCINT8)
20    :       PC1(ADC1/PCINT9)
21    :       PC2(ADC2/PCINT10)
22    :      PC3(ADC3/PCINT11)
23    :      PC4(ADC4/SDA/PCINT12)
24    :      PC5(ADC5/SCL/PCINT13)
25    :      PC6(RESET/PCINT14)
26    :      PD0(RXD/PCINT16)
27    :      PD1(TXD/PCINT17)
28    :      PD2(INT0/PCINT18)
             



























