1        :    PD3(PCINT19/OC2B/INT1)
2        :    PD4(PCINT20/XCK/T0)
3        :    GND
4        :    VCC
5        :    GND
6        :    VCC
7        :    PB6(PCINT6/XTAL1/TOSC1)
8        :    PB7(PCINT7/XTAL2/TOSC2)
9        :    PD5(PCINT21/OC0B/T1)
10       :    PD6(PCINT22/OC0AAIN0)
11       :    PD7(PCINT23/AIN1)
12       :    PB0(PCINT0/CLKO/ICP1)
13       :    PB1(PCINT1/OC1A)
14       :    PB2(PCINT2/SS/OC1B)
15       :    PB3(PCINT3/MOSI/OC2A)
16       :    PB4(PCINT4/MISO)
17       :    PB5(SCK/PCINT5)
18       :    AVCC
19       :    ADC6
20       :    AREF
21       :    GND
22       :    ADC7
23       :    PC0(ADC0/PCINT8)
24       :    PC1(ADC1/PCINT9)
25       :    PC2(ADC2/PCINT10)PD1(TXD/PCINT17)
26       :    PC3(ADC3/PCINT11)
27       :    PC4(ADC4/SDA/PCINT12)
28       :    PC5(ADC5/SCL/PCINT13)
29       :    PC6(RESET/PCINT14)
30       :    PD0(RXD/PCINT16)
31       :    PD1(TXD/PCINT17)
32       :    PD2(INT0/PCINT18)














































25
26
27
28



























