cc1101.pdf page 44 

17.4　キャリアセンス(CS) 



キャリアセンス（CS）は選択している電波の周波数帯がよい状態かを確認するのと、シンク同期信号を送り出すことを良質にするために使います。

CSは、個々に調節されることができる2つの状況に基づいて報告動作を行います。： 

プログラム可能な絶対しきい値、そしてRSSIが同じ閾値（ヒステリシスで）以下にあるとき、アサート停止されます。

セクション17.4.1でより見てください。 

RSSIが1つのRSSIサンプルから次までプログラム可能な数のdBで増加したとき、CSはアサートされ、RSSIがdBの同じ数で減少したとき、アサート停止されます。 

このセッティングは絶対の信号レベルに依存していなくて、このように、時間とともに環境の信号が雑音床を変えているのを見つけるために役に立ちます。 

セクション17.4.2でより見てください。 

実行される同期知らせ検索のためのしきい値レベルより高いことを信号レベルに要求して、MDMCFG2にキャリヤーセンス信号を課すことによって配置

される同期知らせ予選通過者がIOCFGx.GDOx_CFG=14をセットすることによってGDOピンのうちの1本の上で観察されることができて、ステータスレジスタ

でPKTSTATUS.CS.を噛んだので、キャリヤーセンスが使われることができます 

キャリアーセンスを他の使う自由は、TX-if-CCA機能（46ページの上で第17.5節を見ます）とオプションの速いRX終了（52ページの上で第0節を見ます）を含みます。 

CSは、ISM帯域で他のRF源から干渉を避けることに使います。 


17.4.1 CS絶対不変閾値 


RSSI価値に関連した絶対しきい値は、以下のレジスターに依存します： 





AGCCTRL2.MAX_LNA_GAIN
AGCCTRL2.MAX_DVGA_GAIN
AGCCTRL1.CARRIER_SENSE_ABS_THR
AGCCTRL2.MAGN_TARGET 


所定のAGCCTRL2.MAX_LNA_GAINが、そして、 

AGCCTRL2.MAX_DVGA_GAINセッティング、絶対の入り口は、1dBのステップで、±7 dBを調節されることができます 

MAGN_TARGETセッティングは、ブロッカー寛容性/選択性と感度の間の妥協です。 

この値を増やすことでブロッカー、したがって、至近距離の選択性のために頭上スペースを減らします。 

それは、正しいMAGN_TARGETセッティングを生み出すためにSmartRF Studio［8］を使うと強く勧められます。 

表32と表33は、それぞれ2.4のkBaudと250のkBaudデータ信号速度でCS入り口で典型的RSSI表示値を示します。 

デフォルトCARRIER_SENSE_ABS_THR=0（0dB）とMAGN_TARGET=3（33dB）が、使われました。 

他のデータ信号速度のために、ユーザーはCSに絶対しきい値を見つけるために、類似したテーブルを生成しなければいけません。 

しきい値が高く設定されるならば、すなわち、強い信号が求められ、
、しきい値は最初にMAX_LNA_GAIN価値とそれからMAX_DVGA_GAIN価値を減らすことで上方を調節されなければなりません。 

最も高い増加セッティングが避けられる時から、これはレシーバーフロントエンドでの消費電力値を減らします。 




17.4.2 CS親類閾値 

相対的なしきい値は、慎重な信号レベルで急転を見つけます。 

このセッティングは絶対の信号レベルに依存せず、このように、ノイズフロアーを変えている時間で環境で信号を見つけるために役に立ちます。 

レジスター分野AGCCTRL1.CARRIER_SENSE_REL_THRは相対的なCSに許可を与えて/動けなくするのに用いられます、そして、6dB、10dBまたは14dBの出発点を選ぶために、RSSIは変わります。 




cc1101.pdf page 46 

17.5クリアチャンネルAssessment(CCA) 

クリアチャンネルAssessment（CCA）が、使われます 

現在のチャンネルがフリーの状態かであるか、電波がビジーの状態にいるかどうか示すこと。

現在のCCAステートは、IOCFGx.GDOx_CFG=0x09.をセットすることによって、GDOピンのどれの上ででも見えます


MCSM1.CCA_MODEは、CCAを決定するとき、使用するモードを選びます。 

CC1101がRXステートにある間STXまたはSFSTXON命令ストローブが与えられるとき、クリアチャネル条件が満たされるならば、
TXまたはFSTXONステートは入られるだけです。 

さもなければ、チップはRXのままです。 

チャンネルがそれから利用できるようになるならば、新しいストローブ命令がSPIインターフェースで送られる前に、
ラジオはTXまたはFSTXONステートに入りません。 

この特徴は、TX-if-CCAと呼ばれています。 


4つのCCA条件はプログラムされることができます： 

常に（使用不能なCCAは、常にTXに行きます）、If RSSIは、現在箱Bothを受けている出発点Unlessより劣っています上記(入り口より劣って、箱を現在受けていないRSSI) 











-------(翻訳済み)---------------------------------------------------------------------------





