■タイプ

次の中からタイプを選びます。

> タイプ１：　FWユーザ名→FWパスワード→SITE ホスト名

> 次の手順でホストに接続します。

> FireWallに接続→
> FireWallのユーザ名とパスワードでログイン→
> "SITE ホスト名"を送信→
> ホストのユーザ名とパスワードでログイン

> タイプ２：　FWユーザ名→FWパスワード→USER ユーザ名@ホスト名

> 次の手順でホストに接続します。

> FireWallに接続→
> FireWallのユーザ名とパスワードでログイン→
> ホストのユーザ名@ホスト名と、ホストのパスワードでログイン

> タイプ３：　FWユーザ名→FWパスワード

> 次の手順でホストに接続します。

> FireWallに接続→
> FireWallのユーザ名とパスワードでログイン→
> ホストのユーザ名とパスワードでログイン

> タイプ４：　USER ユーザ名@ホスト名

> 次の手順でホストに接続します。

> FireWallに接続→
> ホストのユーザ名@ホスト名と、ホストのパスワードでログイン

> タイプ５：　OPEN ホスト名

> 次の手順でホストに接続します。

> FireWallに接続→
> "OPEN ホスト名"を送信→
> ホストのユーザ名とパスワードでログイン

> タイプ６：　SOCKS4

> SOCKS(Ver.4)を使用してホストに接続します。

> タイプ７：　SOCKS５ (認証なし)

> SOCKS(Ver.5)を使用してホストに接続します。
> 認証は行いません。

> タイプ８：　SOCKS５ (ユーザ名、パスワード認証)

> SOCKS(Ver.5)を使用してホストに接続します。
> 認証のためのユーザ名とパスワードを入力してください。

> タイプ９：　USER FWユーザ名：FWパスワード@ホスト名

> 次の手順でホストに接続します。

> FireWallに接続→
> "USER FWユーザ名：FWパスワード@ホスト名"を送信→
> ホストのユーザ名とパスワードでログイン

> ※SOCKSの標準のポート番号は 1080 です。
> ※SOCKS5のGSS-API認証はサポートしていません。

■FireWallホスト

ＦｉｒｅＷａｌｌのホストのアドレスを設定します。

■ポート

FireWallのポート番号を設定します。

■FireWallユーザ名

FireWallにログインする時のユーザ名を設定します。
上記のタイプのうち、タイプ１、タイプ２、タイプ５を使用するときにのみ必要です。

■FireWallパスワード

FireWallにログインする時のパスワードを設定します。
タイプ１またはタイプ２のFireWallを使用するときにのみ必要です。

■@の変更

FWのタイプがタイプ２，４、９の時に、「＠」を別の文字に置き換えることができます。
初期値は「＠」です。

■セキュリティ

ワンタイムパスワードの設定をします。初期設定は自動認識です。
ワンタイムパスワードの形式をFFFTPが間違って認識していると思われる時は、使用している形式を設定してください。MD4(S/KEY)、MD5, SHA-1のいずれかを選ぶことができます。

■ホストの検索はSOCKSサーバに任せる

FFFTPはホストを検索せず、SOCKSサーバに検索を任せます。

この項目にチェックマークを付けない時（デフォルト）は、まずFFFTPがホストを検索し、見つからなければSOCKSサーバに検索を任せます。

■ホスト一覧に未登録のホストはFireWallを使って接続

クイック接続、あるいはコマンドラインでホストを指定して接続するとき、FireWallを使うかどうかを設定します。

■ホスト一覧に未登録のホストはPASVモードを使う

クイック接続、あるいはコマンドラインでホストを指定して接続するとき、PASVモードを使うかどうかを設定します。

■FireWallユーザー名/パスワードを保存しない

FireWallユーザー名およびパスワードの設定として保存しません。
共用のコンピュータで使用する場合や、FireWallでユーザーを管理している場合にお使いください。