порт HAL для 1986ВЕ94
=============================================================
связь с железом Миландра веду через их [SPL библиотеку](https://github.com/eldarkg/emdr1986x-std-per-lib).

Keil сам подключает её пути, если установлен [пакет Milandr.MDR1986BExx.1.4.2.pack](https://github.com/in4lio/mdr1986x-pack-repo).

Eclipse проектам надо явно указать пути к сорсам.

структура
=============================================================
- файлы `mcu_*.h` - связывают библиотеку ХАЛ с SPL. ХАЛ не должен включать
  хедеры железа непосредственно, а делает это через адаптерующие хедеры. 

  Эти хедеры должны адаптировать различные библиотеки железа к общему АПИ. За образец 
  в настоящее время взят SPL STM32.

- файлы `*_device.*` -  более менее адаптировать удается совсем небольшую 
  часть железа. Это названия портов, и пинов. Для реализации устройства, 
  радикально отличающегося от STM32, необходимо писать отдельную версию драйвера.

- `gpio.h` - предоставуляет общий АПИ управления портами GPIO, и настроек пинов.

- `cslr.h` -  дает удобные макросы манипуляции битовыми полями регистров.
  использует стилистику определения битовых масок CMSIS соответствующего порта.
  Сделана по мотивам CSL TexasInstruments
  