порт HAL для renesas RL78G14 c LoRa EDK
=============================================================
базой железа для чипов RL78 использую их оценочный пакет для LoRa радио. 
Эти драйвера успользуют стек [LoRa Semtech](https://github.com/Lora-net/LoRaMac-node)


структура
=============================================================
- файлы `mcu_*.h` - связывают библиотеку ХАЛ с SPL. ХАЛ не должен включать
  хедеры железа непосредственно, а делает это через адаптерующие хедеры. 

  Эти хедеры должны адаптировать различные библиотеки железа к общему АПИ. За образец 
  в настоящее время взят SPL STM32.

- `pinName-board.h` - предоставляет перечисление всех пинов корпуса чипа. 

драйвера ядер чипа
=============================================================

- `rl78g14_uartx.h` - пооддержка нескольких буферированых УАРТов. для буфера используется Fifo_t стека LoRa.

