# sendmulticast

データをマルチキャスト送信する。(バージョン 4.62以降)

    sendmulticast <multicastname> <data1> <data2>....

## 解説

<data> を <multicastname> 引数で指定した端末へマルチキャスト送信し、端末からホストへ送信させる。
端末の識別は、setmulticastnameコマンドかコマンドラインオプションで事前に設定しておく。
<data> が文字列型の場合、文字列を送信させる。
<data> が整数型の場合は、その値の下位バイト(0-255)を ASCII コードとみなし、その文字を送信させる。

※AcceptBroadcastが無効の端末では、送信データが破棄されます。

## 例

    ; TerminalA
    setmulticastname 'screen1'
    ; Do not receive any strings.

    ; TerminalB
    setmulticastname 'screen2'
    ; The 'violin' string will be sent by the TerminalD.

    ; TerminalC
    setmulticastname 'screen2'
    ; The 'violin' string will be sent by the TerminalD.

    ; TerminalD
    setmulticastname 'screen3'
    sendmulticast 'screen2' 'violin' 13 10     ; Multicast transmission
    ; Do not receive any strings.