# Terminal ([Setup] メニュー; 日本語モード)

このページは Setup - General で Language に Japanese を選択した時の説明です。 他の言語モード使用時は以下のページを参照してください。

- 英語モードのヘルプ
- 韓国語モードのヘルプ
- ロシア語モードのヘルプ
- UTF-8モードのヘルプ

## "Terminal setup" ダイアログボックス

Terminal size
  ターミナルサイズ(端末画面の論理サイズ)。 横 X 縦 の文字数で指定します。 ウインドウサイズ(実際の画面の大きさ)と必ずしも同じではありません。
Term size = win size
  このオプションを選択した場合、ターミナルサイズとウィンドウサイズを常に等しくします。
Auto window resize
  このオプションを選択した場合、ターミナルサイズが変更されたときに、 ウインドウサイズも同じ大きさに自動的に変更されます。
New-line (receive)
  CR
    何も変換しません。
  CR+LF
    受信された 改行文字 CR ($0D) を CR+LF ($0D $0A)に変換します。
    例) "CR LF" が受信された場合、"CR LF LF" に変換されます。
  LF
    受信された 改行文字 LF ($0A) を CR+LF ($0D $0A)に変換します。
    例) "CR LF" が受信された場合、"CR CR LF" に変換されます。
  AUTO
    受信された 改行文字 CR ($0D), 改行文字 LF ($0A) を CR+LF ($0D $0A)に変換します。
    例) "CR LF" が受信された場合、変換しません。
    "CR" が受信された場合、"CR LF" に変換されます。
    "LF" が受信された場合、"CR LF" に変換されます。
New-line (transmit)
  CR
    何も変換しません。
  CR+LF
    送信時に改行文字 CR ($0D) を CR+LF ($0D $0A) に変換します。
  LF
    送信時に改行文字 CR ($0D) を LF ($0A) に変換します。
Terminal ID
  ホストに報告する Terminal ID。Terminal ID は telnet の terminal type とは違います。Telnet の terminal type を変更するには [Setup] TCP/IP コマンドを使用してください。
Local echo
  キー入力等により送出する文字をそのまま画面に表示します。
Answerback
  ホストから ENQ ($05) 文字が送られてきた時に、送り返す文字列。 文字列中に含まれる表示不可能な文字(制御文字)は、"$" と それにつづく ASCII コード(2桁の16進数) で表現してください。 例えば、文字列 "ABC <CR> <LF>" をアンサーバックする場合、次のように入力してください。

  ABC$0D$0A

Auto switch (VT<->TEK)
  エスケープシーケンスを判別して、自動的に VT window から TEK window へ制御を移します(逆も同様)。
Kanji (receive)
  ホストから送られてくる漢字コード (SJIS, EUC, JIS, UTF-8 の4種類)。
7bit katakana (receive)
  ホストから送られてくる"半角"片仮名コードが 7 bit で表現されている (SO/SI を用いたシフト制御を用いている)場合に選択してください。 Kanji (receive) が JIS の場合のみ有効です。
Kanji (transmit)
  送出する漢字コード (SJIS, EUC, JIS, UTF-8 の4種類)。
7bit katakana (transmit)
  送出する"半角"片仮名コードを7bitで表現する (SO/SI を用いたシフト制御を用いる)場合に選択してください。 Kanji (transmit) が JIS の場合のみ有効です。
Kanji-in (transmit)
  Kanji (transmit) が JIS のときに使用するエスケープシーケンス (漢字コードを G0 に指示するシーケンス。 ^[$@ または ^[$B )。 ホストから送られてくるエスケープシーケンスはどちらでも構いません。
Kanji-out (transmit)
  Kanji (transmit) が JIS のときに使用するエスケープシーケンス (ASCII または JIS ローマ字コードを G0 に指示するシーケンス。 ^[(B または ^[(J )。 ホストから送られてくるエスケープシーケンスはどちらでも構いません。

  注意: ^[(H は初期設定では選択できません。
  → ^[(H を選択可能にする。