# キーボード

キーボードに関するいくつかの設定は [Setup] Keyboard でできます。

キーボード設定ファイルを書きかえることで自由にキー設定を変更することができます。詳しくは、設定ファイル/キーボード設定 概要 を読んでください。

## ショートカット・キー

### VT window

ヒント: 「ユーザー・ショートカット・キー」

Alt+B
  ブレーク信号を送出します。
Alt+C
  マウスで選択した文字列をクリップボードへコピーします。
Alt+D
  セッションを複製します。
Alt+G
  Cygwin接続を呼び出します。
Alt+I
  切断メニューを呼び出します。
Alt+N
  新しいホストまたはシリアルポートに接続します。
Alt+P
  現在の画面または、マウスで選択された文字を印刷します。
Alt+Q または Alt+F4
  Tera Term を終了します。
Alt+R
  クリップボードの中の文字列をホストへ送出し、続いて改行コードも送出します。
Alt+T
  Telnet の AYT (Are You There) コマンドを送出します。通常ホストはこれに呼応して何等かのメッセージを送り返してきます。Telnet 接続のときだけ使用できます。
Alt+V
  クリップボードの中の文字列をホストへ送出します。
Ctrl+Esc
  アプリケーションの切り替えをします。

### TEK window

Alt+C
  マウスで選択された領域の画像をクリップボードへコピーします。
Alt+O
  VT window に移動します。
Alt+P
  画面全体または、マウスで選択された領域の画像を印刷します。
Alt+Q または Alt+F4
  TEK window を閉じます。
Alt+R
  VT window と同じ。
Alt+V
  VT window と同じ。
Ctrl+Esc
  VT window と同じ。

## メタ・キー (Meta key)

[Setup] Keyboard で Meta key を選択すると、VTWindow で Alt キーをメタ・キーとして使うことができます。例えば Alt+A を押すと、ESC A を送出します。メタ・キーモードでは、Alt キーを使うショートカット・キー(Alt+C 等)は使用できなくなります。