# waitn

指定されたバイト数の受信を待つ。(バージョン 4.62以降)

    waitn <received byte count>

## 解説

引数に指定したバイト数以上のデータが受信されるまで、待つ。

システム変数 timeout か mtimeout が 0 より大きい場合、<timeout>.<mtimeout> 秒の時間がすぎるとタイムアウトが発生する。タイムアウトの値が 0 以下の場合は、タイムアウトは発生しない。

これらのコマンドの実行結果はシステム変数 result に格納される。変数 result の値の意味は以下のとおり。

値 | 意味
--- | ---
0 | 1文字も来ずにタイムアウトが発生した。
1 | 指定されたバイト数の文字が来て、システム変数 inputstr に保存された。 指定されたバイト数が 511 を越える場合は、最初の 511 バイトのみが inputstr に保存される。

## 例

    ; タイムアウトを30秒に設定。
    timeout = 30

    ; 受信バッファをクリアする。
    flushrecv

    ; 255バイト以上の受信があるまで待つ。
    waitn 255