# dispstr

文字を端末画面に出力する。(バージョン 4.67以降)

    dispstr <data1> [<data2>....]

## 解説

<data> が文字列型の場合、文字列をそのまま端末画面に表示する。
<data> が整数型の場合は、その値の下位バイト(0-255)を ASCII コードとして扱い、対応する文字を端末画面に表示する。

## 例

    dispstr 'ABC'

    ; "ABC" を表示する。("A" の ASCII コードは65)
    dispstr  65 66 67
    myname='Tera Term'
    dispstr 'My name is ' myname '.'

    ; 端末画面の表示内容をクリアする
    dispstr #$1B"[2J"

    ; 端末画面の10行20桁目に Message と表示する
    dispstr #$1B"[10;20HMessage"

    ; 端末画面を 100,200 に移動する
    dispstr #$1B"[3;100;200t"

    ; Change terminal size to 80x24
    dispstr #$1b"[8;24;80t"

    ; demo
    for y 24 30
      x = 80
      while x < 100
        sprintf #$1b"[8;%d;%dt" y x
        dispstr inputstr
        x = x + 5
        pause 1
      endwhile
    next

    connect '/C=1'
    if result == 1 then
      dispstr 'Error opening COM1'   ; 接続状態でないため、このコマンドは失敗する。
    elseif result == 2 then
      dispstr 'Successfully opened COM1'
    endif
    end

## 注意

当該コマンドの出力内容はホスト側からは認識できない。そのため、当該コマンドを使用すると、端末画面の表示状態がホスト側とずれてしまい、端末画面の表示が崩れる可能性がある。

Tera Termは接続状態でないと、マクロコマンドは実行されない。