# New Connection ([File] メニュー)

新しいホストまたはシリアルポート、名前付きパイプに接続します。また、ログ再生も行えます。 すでに接続されているときは、別の Tera Term セッションを起動します。

## "New connection" ダイアログボックス

### TCP/IP

Host
  接続するホスト名または IP address(IPv4 & IPv6) 、名前付きパイプをキーボードで入力して指定するか、 リストの中から選択してください。リストを編集するには [Setup] TCP/IP を使ってください。
  IPv6アドレスは角括弧（大括弧）で囲みます（RFC3986 / RFC5952 参照）。
  また、ホスト名だけでなく以下のような、 コマンドライン 文字列を指定することもできます。

          myhost.example.com                  通常はホスト名または IP address だけ
          myhost.example.com:23               ホスト名とポート番号
          foohost.example.org /F=FOOHOST.INI  ホスト名+設定ファイル名を指定
          /C=1                                シリアルポートを指定することも可能
          /R=LOG.DAT                          ホストやポートに接続せずに、ログファイルの内容を再生
          [2001:db8:1:2:8401:2ff:fe03:405]    IPv6アドレス
          [fe80::8401:2ff:fe03:405%3]:8022    IPv6アドレス + ポート番号
          user@myhost.example.com:10022 /ssh  22番ポート以外へのSSH接続
          ssh://user@myhost.example.com       SSHプロトコル(ssh://)への接続
          \\.\pipe\vmware-serial-port         名前付きパイプへの接続

  このエディットコントロールでは、Ctrl+a(キャレットを先頭へ移動) Ctrl+e(キャレットを最後尾へ移動) Ctrl+b(キャレットを1文字後ろへ移動) Ctrl+f(キャレットを1文字前へ移動) Ctrl+n(1つ下のHost設定を選択) Ctrl+p(1つ上のHost設定を選択) Ctrl+d(一文字削除) Ctrl+k(行末まで削除) Ctrl+u(行頭まで削除) を使うことができます。
History
  TTSSH 有効時に表示されます。
  このオプションを選択すると入力したホスト名は、対象のホストへ接続しようとした場合にホストリストの先頭に追加されます。
  このチェックボックスは [Setup] メニュー の History の機能を利用します。
Telnet
  Telnet プロトコルを使用します。
SSH
  TTSSH 有効時に表示され、デフォルトで選択されます。
  SSH プロトコルを使用します。
Other
  TTSSH 有効時に表示されます。
  Telnet / SSH 以外のプロトコルを使用します。
TCP port#
  選択したサービスによって、ポート番号を指定してください。
  デフォルトは、以下の通りです。

  Service | TCP port# | 備考
  --- | --- | ---
  Telnet | 23 | well-known ports
  SSH | 22 | well-known ports TTSSH 有効時に表示されます。
  Other | （任意） | TTSSH 有効時に表示されます。

SSH version
  TTSSH 有効時に表示されます。
  SSH1 / SSH2 から接続に利用するバージョンを選択します。
IP version
  AUTO / IPv6 / IPv4 から選択します。
  AUTO は、指定したホスト名に紐づく IP アドレスに対し、接続を試みます。
  この時 IPv6 / IPv4 のどちらで接続するのかは、OS の設定（IP バージョンの優先順位）によります。

注:
Telnet が選択されて、かつ TCP port# が 23 のときだけ、Tera Term から自発的に telnet の option negotiation を開始します。 それ以外の場合でも Tera Term はホストから送られてきた telnet コマンドに応答することができます。

参照:
Telnet 用ポート番号 / 非 telnet 接続用の端末設定

### Serial

Port
  接続するシリアルポートをリストの中から選択してください。リストに表示されるシリアルポート番号の最大値はデフォルトで256となっています。また、利用可能なシリアルポートが存在しない場合は表示されません。MaxComPortで最大値を変更できます。