# xmodemrecv

XMODEM プロトコルでファイルを受信する。

    xmodemrecv <filename> <binary flag> <option>

## 解説

XMODEM プロトコルでファイル <filename> を受信する。受信が終わるまで次のコマンドは実行されない。
ファイルが正しく転送された場合、システム変数 result に 1 が格納される。それ以外の場合、 result に 0 が格納される。

ファイルがバイナリファイルの場合は、<binary flag> は 0 以外でなければならない。
テキストファイルの場合は、<binary flag> は 0 でなければならない。

<option> によって、XMODEM のオプション(エラー検出の種類)を指定する。
パケットサイズ(1K)は送信側でのみ指定できる。(バージョン 4.90 以降)

<option> | (バージョン 4.89 以前) | (バージョン 4.90 以降)
--- | --- | ---
1 | Checksum | Checksum
2 | CRC | CRC
3 | 1K | CRC
それ以外 | Checksum | Checksum

## 例

    ; XMODEM receive, text file, CRC
    xmodemrecv 'readme.txt' 0 2