# XMODEM Receive ([File] Transfer メニュー)

XMODEM プロトコルでファイルを受信します。 その前にホスト側の XMODEM の送信コマンドを起動してください。

## "XMODEM Receive" ダイアログボックス

### File Name

受信するファイルのファイル名を入力または選択してください。

### Option

Checksum/CRC
  エラー検出の種類 (Checksum/CRC) を選択してください。
  パケットサイズ(1K) は送信側でのみ指定できます。
Binary
  - チェックありの時、受信データをバイナリとして扱い、そのままファイルに保存します。
    最後の受信データにはパディング(EOF,$1A)が詰められて送られてきます。
    このため、送信ファイルの終端に$1Aがあるとき、受信ファイルからファイル終端を判別することができません。
  - チェックなしの時、受信データをテキストとして扱いファイルに保存します。
    次の処理が行われます
    - 改行コード変換
      単独のCR($0D),LF($0A)はCR+LF($0D+$0A)に変換されます。
    - 受信パケット毎に、ブロック最後の連続したEOF($1A)の削除
      テキスト中に$1Aは現れません。結果としてファイル末に$1Aがあれば削除されます

XMODEM のヒント