# B-Plus のヒント

B-Plus は、7 bit 回線では使用できません。また、B-Plus は CompuServe や NIFTY-Serve 等の BBS からのダウンロード/へのアップロードのためだけに使用してください。Tera Term の B-Plus は PC (通信ソフト)間のファイル転送に対応していません。

シリアルポートの場合、Data が 7 bit だと、B-Plus が使えません。[Setup] Serial port で Data を 8 bit にしてください。 モデム(ホスト)側の設定も同じにしてください。

転送がうまくいかない場合、制御文字をすべてエスケープしてみてください。

また、次の設定をすると便利です。
→ B-Plus ダウンロードの自動起動

正しく転送できない場合は、B-Plus のログを取って作者に送ってください。

参考: 中間ホストを経由してホストに接続した場合のファイル転送