# VT100 の PF1-PF4 キー

キーボードの初期設定では VT100 の PF1-PF4 キーの機能はテンキーの一番上の列の４つのキー (IBM/PC の場合 "Num Lock", "/", "*", "-" ; PC98 の場合 "HOME CLR", "HELP" "-", "/")に割り当てられています。これを F1-F4 キーに割り当てるように変更するには以下のようにキーボード設定ファイル KEYBOARD.CNF を書き換えてください。詳しくは、キーボード設定ファイルを読んでください。

以下は IBM-PC キーボードの場合(PC98 の場合は KEYCODE.EXE を使用してキーコードを調べてください)。

    [Numeric keypad]
    PF1=59
    PF2=60
    PF3=61
    PF4=62
    ; 59-62 は F1-F4 key のキーコード

    [X function keys]
    XF1=off
    XF2=off
    XF3=off
    XF4=off
    ; キーコード 59-62 を二重使用しないようにするため XF1-XF4 を "off" にする。