# Tera Term Pro コマンドライン

Tera Term Pro を起動するときのコマンドライン(ショートカットのリンク先)の形式

    TTERMPRO [ <host>[[:]<TCP port#>] | telnet://<host>[:<TCP port#>][/] ]
             [/B] [/BAUD=<baud rate>] [/C=<serial port#>] [/DS] [/E] [/ES]
             [/F=<setup file>] [/FD=<file transfer directory>]
             [/H] [/I] [/K=<keyboard setup file>]
             [/KR=<kanji code (receive)>] [/KT=<kanji code (transmit)>]
             [/L=<log file>] [/LA=<language>] [/M=<macro file>] [/NOLOG]
             [/P=<TCP port#>] [/R=<replay file>] [/T=<telnet flag>]
             [/TEKICON=<icon name>] [/TIMEOUT=<connecting timeout value>]
             [/V] [/VTICON=<icon name>] [/W="<window title>"]
             [/X=<window pos (x)] [/Y=<window pos (y)]
             [/NAMEDPIPE]
             [/AUTOWINCLOSE=<flag>]
             [;<comment>]

## オプション

<host>
  ホスト名または IP アドレス または名前付きパイプ
<host>:<TCP port#>
  TCP ポート番号つき <host>
  <host> と <TCP port#> の間に":"が置かれる。
<host> <TCP port#>
  TCP ポート番号つき <host>
  <host> と <TCP port#> の間に1個以上の空白文字が置かれる。
  <host> のすぐ後にくる数字は TCP ポート番号とみなされる。
telnet://<host>[:<TCP port#>][/]
  URL形式 - telnetハンドラ用
  TCP ポート番号および末尾の / は省略可能。
  TCP ポート番号が省略された場合は23となる。(設定ファイルのTCPPortの値は無視される)
/B
  Telnet バイナリオプション
/BAUD=<baud rate>
  シリアルポートのボーレートを指定します。 Tera Termが対応していないボーレートが指定された場合、 このオプション自体が無視されます。
/C=<serial port#>
  シリアルポート
  - /C=1 COM1
  - /C=2 COM2
  - /C=3 COM3
  - :
  - /C=256 COM256
/DUPLICATE
  使用禁止（セッションの複製で内部で使われる）
/DS
  起動時に "New connection" ダイアログを表示しない
/E
  TCPLocalEcho/TCPCRSend の設定を無効にする
/ES
  起動時に "New connection" ダイアログを表示する
/F=<setup file>
  設定ファイル
  /F=TERATERM.INI (省略時)
  ファイル名が絶対パスでないときは、ttermpro.exe からの相対パスと見なされます。
/FD=<file transfer directory>
  ファイル転送用ディレクトリ
/H
  タイトルバーを隠す
/I
  起動時にアイコン状態にする
/K=<keyboard setup file>
  キーボード設定ファイル
  /K=KEYBOARD.CNF (省略時)
  ファイル名が絶対パスでないときは、ttermpro.exe からの相対パスと見なされます。
/KR=<kanji code (receive)>
  漢字コード (受信)
  - /KR=SJIS
  - /KR=EUC
  - /KR=JIS
  - /KR=UTF8 UTF-8(正規化形式 C: Windows, Linux)
  - /KR=UTF8m UTF-8(正規化形式 D: Mac OS X)
  - /KR=KS5601 韓国語モード用
/KT=<kanji code (transmit)>
  漢字コード (送信)
  - /KT=SJIS
  - /KT=EUC
  - /KT=JIS
  - /KT=UTF8
  - /KT=KS5601 韓国語モード用
/L=<log file>
  起動時にログを開始
/LA=<language>
  言語モード
  - /LA=E 英語
  - /LA=J 日本語
  - /LA=K 韓国語
  - /LA=R ロシア語
  - /LA=U UTF-8
/M=<macro file>
  起動時にマクロを実行
  ファイル名が絶対パスでないときは、ttermpro.exe からの相対パスと見なされます。
/NOLOG
  起動時にログを開始しない
/P=<TCP port#>
  TCP ポート番号
/R=<replay file>
  ファイルを再生
/T=<telnet flag>
  - /T=1 Telnet プロトコルを使用
  - /T=0 Telnet プロトコルを不使用
/TEKICON=<icon name>
  TEKウインドウのウインドウアイコンを指定する。icon nameには、設定ファイルのTEKIcon設定と同じ物が使用できる。
/TIMEOUT=<connecting timeout value>
  接続中の処理をキャンセルするまでの時間（秒単位）
/V
  ウィンドウが見えない状態で起動
/VTICON=<icon name>
  VTウインドウのウインドウアイコンを指定する。icon nameには、設定ファイルのVTIcon設定と同じ物が使用できる。
/W="<window title>"
  ウィンドウのタイトル
  タイトルに " を含めるためには、連続した `"'("") を指定してください。
/X=<window position (x)>
  ウィンドウの位置(水平)
/Y=<window position (y)>
  ウィンドウの位置(垂直)
/NAMEDPIPE
  名前付きパイプ(\\<ServerName>\pipe\<PipeName>)
/AUTOWINCLOSE=<flag>
  自動的にウィンドウを閉じる(AutoWinClose)
  - /AUTOWINCLOSE=on 切断時、自動的にウィンドウを閉じる。
  - /AUTOWINCLOSE=off 切断時、自動的にウィンドウを閉じない。
;<comment>
  コメント。コマンドラインの最後に置く必要がある。

## 例

    TTERMPRO
    TTERMPRO myhost.mydomain
    TTERMPRO myhost.mydomain:23
    TTERMPRO myhost.mydomain 23
    TTERMPRO 111.111.11.11
    TTERMPRO myhost.mydomain /T=0 /P=7
    TTERMPRO /C=1
    TTERMPRO /F=TELNET.INI
    TTERMPRO foohost.foodomain /F=FOOHOST.INI
    TTERMPRO /C=2 /BAUD=9600 /F=MYSETUP.INI
    TTERMPRO /K=MYKEY.CNF /W="My host"
    TTERMPRO /R=README.TXT ; replay a file
    TTERMPRO myhost /B /X=100 /Y=50
    TTERMPRO /NAMEDPIPE \\.\pipe\vmware-serial-port

## 省略時の値

以下の省略時の値は Tera Term 設定ファイルに保存されています。

    <TCP port#>
    /B
    <baud rate>
    <serial port#>
    <file transfer directory>
    /H
    <kanji code (receive)>
    <kanji code (transmit)>
    <language>
    <macro file>
    <telnet flag>
    <icon name>
    <window title>
    <window pos (x)>
    <window pos (y)>

## 注

<telnet flag> が 1 で、かつ <TCP port#> が 23 のときだけ、Tera Term から自発的に telnet の option negotiation を開始します。それ以外の場合でも Tera Term はホストから送られてきた telnet コマンドに応答することができます。

## 参照

Telnet 用ポート番号 / 非 telnet 接続用の端末設定