# New Connection ([File] メニュー)

新しいホストまたはシリアルポート、名前付きパイプに接続します。また、ログ再生も行えます。 すでに接続されているときは、別の Tera Term セッションを起動します。

## "New connection" ダイアログボックス

### TCP/IP

Host
  接続するホスト名または IP address(IPv4 & IPv6) 、名前付きパイプをキーボードで入力して指定するか、 リストの中から選択してください。リストを編集するには [Setup] TCP/IP を使ってください。
  IPv6アドレスは角括弧（大括弧）で囲みます（RFC3986 / RFC5952 参照）。
  また、ホスト名だけでなく以下のような、 コマンドライン 文字列を指定することもできます。

          myhost.example.com                  通常はホスト名または IP address だけ
          myhost.example.com:23               ホスト名とポート番号
          foohost.example.org /F=FOOHOST.INI  ホスト名+設定ファイル名を指定
          /C=1                                シリアルポートを指定することも可能
          /R=LOG.DAT                          ホストやポートに接続せずに、ログファイルの内容を再生
          [2001:db8:1:2:8401:2ff:fe03:405]    IPv6アドレス
          [fe80::8401:2ff:fe03:405%3]:8022    IPv6アドレス + ポート番号
          user@myhost.example.com:10022 /ssh  22番ポート以外へのSSH接続
          ssh://user@myhost.example.com       SSHプロトコル(ssh://)への接続
          \\.\pipe\vmware-serial-port         名前付きパイプへの接続

  このエディットコントロールでは、Ctrl+a(キャレットを先頭へ移動) Ctrl+e(キャレットを最後尾へ移動) Ctrl+b(キャレットを1文字後ろへ移動) Ctrl+f(キャレットを1文字前へ移動) Ctrl+n(1つ下のHost設定を選択) Ctrl+p(1つ上のHost設定を選択) Ctrl+d(一文字削除) Ctrl+k(行末まで削除) Ctrl+u(行頭まで削除) を使うことができます。
Telnet
  Telnet プロトコルを使用します。通常は選択してください。
TCP port#
  Telnet を使用する場合、通常は23にしてください。

注:
Telnet が選択されて、かつ TCP port# が 23 のときだけ、Tera Term から自発的に telnet の option negotiation を開始します。 それ以外の場合でも Tera Term はホストから送られてきた telnet コマンドに応答することができます。

参照:
Telnet 用ポート番号 / 非 telnet 接続用の端末設定

### Serial

Port
  接続するシリアルポートをリストの中から選択してください。