# [Control] メニュー

Reset terminal
  ターミナルの各種モードをリセットします。
Are you there
  Telnet の AYT (Are You There) コマンドを送出します。 通常ホストはこれに呼応して何等かのメッセージを送り返してきます。 Telnet 接続のときだけ使用できます。
Send break
  ブレーク信号を送出します。sendbreak マクロコマンドも参照。
Reset port
  シリアルポートをリセットします。 シリアルポート接続のときだけ使用できます。
Broadcast command
  ブロードキャストコマンドを送信するためのダイアログを表示します。
Open TEK
  TEK window を開きます。
Close TEK
  TEK window を閉じます。
Macro
  マクロを実行します。
Show Macro Window
  実行中のマクロウィンドウを表示します。