ランタイム: Mix::Scene::ICamera::LUMINOSITY_SETTINGS Struct Reference

ランタイム

- Main Page
- Related Pages
- Namespaces
- Classes
- Files

- Class List
- Class Hierarchy
- Class Members

Public Attributes | List of all members
Mix::Scene::ICamera::LUMINOSITY_SETTINGS Struct Reference

ルミノシティ設定構造体 More...

`#include <ICamera.h>`

## Public Attributes

UInt32 | flags
| Mix::Scene::ICamera::LUMINOSITY_FLAG 列挙定数の組み合わせ More...
Float32 | minLum
| 順応できる最低輝度( maxLum >= ( 0.0f <= minLum <= 2.0f ) ) More...
Float32 | maxLum
| 順応できる最大輝度( minLum <= ( minLum <= maxLum <= 2.0f ) ) More...
Float32 | rods
| 明順応の速さ( 0.0f〜1.0f ) More...
Float32 | cones
| 順応の速さ( 0.0f〜1.0f ) More...
Float32 | middleGray
| 中間の明るさ( 0.0f〜正の無限大 ) More...
Float32 | white
| 白く表示される明るさ( 0.0f〜正の無限大 ) More...

## Detailed Description

ルミノシティ設定構造体

## Member Data Documentation

UInt32 Mix::Scene::ICamera::LUMINOSITY_SETTINGS::flags

Mix::Scene::ICamera::LUMINOSITY_FLAG 列挙定数の組み合わせ

Float32 Mix::Scene::ICamera::LUMINOSITY_SETTINGS::minLum

順応できる最低輝度( maxLum >= ( 0.0f <= minLum <= 2.0f ) )

Float32 Mix::Scene::ICamera::LUMINOSITY_SETTINGS::maxLum

順応できる最大輝度( minLum <= ( minLum <= maxLum <= 2.0f ) )

Float32 Mix::Scene::ICamera::LUMINOSITY_SETTINGS::rods

明順応の速さ( 0.0f〜1.0f )

Note
  この値が高いほど、明順応に要する時間が短くなり、暗順応に要する時間が長くなります。

Float32 Mix::Scene::ICamera::LUMINOSITY_SETTINGS::cones

順応の速さ( 0.0f〜1.0f )

Note
  この値が高いほど、順応に要する時間が短くなります。

Float32 Mix::Scene::ICamera::LUMINOSITY_SETTINGS::middleGray

中間の明るさ( 0.0f〜正の無限大 )

Note
  flags に LUM_OP_STATIC_MIDDLE_GRAY が設定されている場合に値を設定する必要があります。

Float32 Mix::Scene::ICamera::LUMINOSITY_SETTINGS::white

白く表示される明るさ( 0.0f〜正の無限大 )

The documentation for this struct was generated from the following file:

- Mix/Scene/ICamera.h