# SSH ([Setup] メニュー)

## "TTSSH: Setup" ダイアログボックス

Preferred cipher order
  SSH 接続で使用する暗号の種類を順序を付けて指定します。
  <ciphers below this line are disabled>以下の暗号は使用されません。

  Camellia256-CTR | draft-kanno-secsh-camellia-02
  AES256-CTR | RFC4344
  Camellia256-CBC | draft-kanno-secsh-camellia-02
  AES256-CBC | RFC4253
  Camellia192-CTR | draft-kanno-secsh-camellia-02
  AES192-CTR | RFC4344
  Camellia192-CBC | draft-kanno-secsh-camellia-02
  AES192-CBC | RFC4253
  Camellia128-CTR | draft-kanno-secsh-camellia-02
  AES128-CTR | RFC4344
  Camellia128-CBC | draft-kanno-secsh-camellia-02
  AES128-CBC | RFC4253
  3DES-CTR | RFC4344
  3DES-CBC | RFC4253
  Blowfish-CTR | RFC4344
  Blowfish-CBC | RFC4253
  CAST128-CTR | RFC4344
  CAST128-CBC | RFC4253
  3DES(SSH1) |
  Arcfour256 | RFC4345
  Arcfour128 | RFC4345
  Arcfour | RFC4253
  Blowfish(SSH1) |
  DES(SSH1) |

SSH Known Hosts
  SSH で接続したホスト (とホスト公開鍵) が格納されるファイルを指定します。
Host key rotation
  ホスト公開鍵の自動更新(OpenSSH 6.8以降)を実施するかどうかを設定することができます。
  無効
    更新を行いません
  有効
    known hostsファイルを自動更新します
  確認する
    known hostsファイルを更新する際、問い合わせを行います。
HeartBeat (keep-alive)
  一定時間ごとにパケットをホストに送信し、接続を維持します。 (特に NAT 環境下で有効。) 0を指定すると当該機能を無効化します。
Remember password in memory
  認証に成功したパスワードをメモリ上に保存します。保存されたパスワードは "Duplicate session" をしたときに使用されます。Tera Termのセッションが切断される際に、メモリは消去されます。
Enable agent forwarding
  Pageant を利用した SSH エージェント転送を有効にします。
Confirm agent forwarding
  リモートから SSH エージェント転送が要求されたとき、要求に応えて Pageant に問い合わせるかどうかユーザに確認します。
Verify host key fingerprint by DNS
  SSHFP リソースレコードを利用して SSH サーバホスト鍵を検証するか指定します。
  この検証結果は参考程度の位置づけです。
KEX order (SSH2 only)
  SSH2 接続で使用するKEX(鍵交換)の種類を順序を付けて指定します。
  <KEXs below this line are disabled>以下の暗号は使用されません。

  ecdh-sha2-nistp256 | RFC5656
  ecdh-sha2-nistp384 | RFC5656
  ecdh-sha2-nistp521 | RFC5656
  diffie-hellman-group18-sha512 | draft-ietf-curdle-ssh-kex-sha2-03
  diffie-hellman-group16-sha512 | draft-ietf-curdle-ssh-kex-sha2-03
  diffie-hellman-group14-sha256 | draft-ietf-curdle-ssh-kex-sha2-03
  diffie-hellman-group-exchange-sha256 | RFC4419
  diffie-hellman-group-exchange-sha1 | RFC4419
  diffie-hellman-group14-sha1 | RFC4253
  diffie-hellman-group1-sha1 | RFC4253

MAC order (SSH2 only)
  SSH2 接続で使用するMACの種類を順序を付けて指定します。
  <MACs below this line are disabled>以下の暗号は使用されません。

  hmac-sha2-512 | RFC6668
  hmac-sha2-256 | RFC6668
  hmac-sha1 | RFC4253
  hmac-ripemd160@openssh.com |
  hmac-md5 | RFC4253
  hmac-sha1-96 | RFC4253
  hmac-md5-96 | RFC4253

Host key order (SSH2 only)
  SSH2 接続で使用するホスト鍵の種類を順序を付けて指定します。
  <Host keys below this line are disabled>以下の暗号は使用されません。

  ecdsa-sha2-nistp256 | RFC5656
  ecdsa-sha2-nistp384 | RFC5656
  ecdsa-sha2-nistp521 | RFC5656
  ssh-ed25519 | draft-ietf-curdle-ssh-ed25519-00
  ssh-rsa | RFC4253
  ssh-dss | RFC4253

Compression order (SSH2 only)
  SSH2 接続で使用する圧縮方式を順序を付けて指定します。
  <Compressions below this line are disabled>以下の暗号は使用されません。

  zlib@openssh.com | 遅延圧縮(認証成功後に圧縮を開始する)
  zlib |
  none | 圧縮なし

Compression level
  通信路の圧縮レベルを指定します。 右にスライドさせるほど圧縮が強くかかります。 (但し、ADSL や FTTH 等高速な回線ではレスポンスが悪くなる場合もあります。)
  SSH1 の場合は、Compression level が 0 であれば圧縮が無効、1 以上であれば圧縮が有効になります。
  SSH2 の場合は、Compression order で圧縮を有効にします。そのうえで Compression level を 1 以上にすると圧縮が有効になります。