# setbaud

シリアルポートのスピードを変更する。

    setbaud <value>

## パラメータ

整数 <value> (バージョン 4.66 未満)
  スピードに対応するIDを指定する。

      ID       speed (bps)
      1        110
      2        300
      3        600
      4        1200
      5        2400
      6        4800
      7        9600
      8        14400
      9        19200
      10       38400
      11       57600
      12       115200
      13       230400
      14       460800
      15       921600

整数 <value> (バージョン 4.66 以降)
  スピードを指定する。

## 例

    ; change speed to 115200 bps

    ; less than version 4.66
    setbaud 12

    ; version 4.66 or later
    setbaud 115200

## 参照

- setspeed