# send

データを送信する。

    send <data1> <data2>....

## 解説

<data> が文字列型の場合、文字列をホストへ送信させる。
<data> が整数型の場合は、その値の下位バイト(0-255)を ASCII コードとみなし、その文字を送信させる。

## 例

    send 'ABC'

    ; "ABC" を送信させる。("A" の ASCII コードは65)
    send  65 66 67

    myname='Tera Term'
    send 'My name is ' myname '.'

    ; "ABC"
    send $41 $42 $43

    ; "1"
    value = $31
    send value

    ; "31"
    value = $31
    sprintf2 command "%02X" value
    send command

    /* "CTRL+C"を送るには、以下のように直接"3"を指定する。
     *
     * CTRL+A = 1, CTRL+B = 2.................. CTRL+Z = 26.
     */
    send #3

    /* TABコードを送る */
    send #9

同期モードについては "setsync" を参照。

## 参照

- sendln
- 定数の形式